**ООО «МК-ТТ»**

**г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф31**

**т/ф. (495) 347-97-03, 347-99-71; тел. 8 (499) 722-75-13**

**www.mk-komplekt.ru e-mail:** **info@mk-komplekt.ru**



**Ручной пресс P10 NISAN**

Ручной пресс P10 необходим для пробивания отверстия в глухой верхней (или боковой) секции в раздвижных конструкциях из профиля С-640/32, С-640/35 (сухарь 9es/11) . Пресс с помощью смыкающихся пуансонов, вручную приводимых в действие рычагом, пробивает отверстия - круг и овал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **P10 NISAN** |
| **Габариты: Длина х Ширина х Высота** | **250х150х300 мм** |
| **Вес:** | **4 кг** |